Software:

Java (6, 7)

Windows (XP, 7)

Linux

Layer 2:

- PCAP

- Adminrechte

Hardware:

Layer 2:

- Switch mit MMRP- und GMRP-Unterstützung